第八次实验，

DHCP，动态主机配置协议，大型局域网的一种协议，动态地分配IP地址和，自动地分配，集中管理地手段，IP地址地分配，对所有主机实施集中地管理，今天的实验0-0switch 0-1 web IP DHCP动态获取，要稍等一会 pc之间 pc与web是通的8-8.做到8-8为止。边做，理解，

周三上午比较重要。周三按时进来上课。